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Registro de Ocorrência

Empresa: BURNTECH	 		Fone: 
Endereço:	 Cidade:                  JOINVILLE       	  UF: SC
Contato: PETER 			

Produtos:
	
	Código
	Lote

	Componente A
	056BR120.21
	009/26

	Componente B
	030CT842.81
	008/26

	Diluente
	010SV510.81
	090/26



1. SUBSTRATO
[bookmark: Selecionar1][bookmark: Selecionar2][bookmark: Selecionar3]|_| Aço carbono		|_| Galvanizado: ___Fogo ___ Frio	|_| Madeira	|_| Outro: 

2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
|_| Desengraxe		|_| Jateamento abrasivo Grau ___	X|_| Primer: 

3. MÉTODO DE APLICAÇÃO
|_|Trincha/Pincel 	Pistola  |_|  Convencional |_| Tanque de pressão |_| Airless	|_|Imersão
|_|Outro:

4. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM
|_|Temperatura ambiente	|_|Estufa:  ___°C/___ horas	|_|Outro: Ao ar 

5. PROBLEMA VERIFICADO
	|_| Aderência
	|_| Fervura

	|_| Bolhas			
	|_| Poder de cobertura

	|_| Brilho 			
	|_| Pulverização seca (over spray)

	|_| Casca de laranja			
	|_| Rendimento

	Contaminação: 
|_| Cratera X |_| Sujidade/Pontos 	
	Secagem: 
|_| Toque |_| Manuseio X|_| Final	    	

	|_| Cor
	|_| Sedimentação 

	|_| Escorrimento
	|_| Viscosidade

	|_| Outro: Cliente alega que o catalisador 030CT842.81 está dando “fervura” mas o 030CT090 não tem esse problema.
Ele tinha 2 tintas, 1 catalisador e 1 diluente metade do kit já usado e as portas já pintadas precisarão ser refeitas.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO:

6. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL
	Problema
	Contenção
	Final

	Aderência
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
	Secagem final/completa do produto/linha

	Bolhas 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Brilho
	Não há
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha

	Casca de laranja
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Contaminação:
Crateras/Sujidades/Pontos
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Cor 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha

	Escorrimento
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Fervura 
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Poder de cobertura
	1 hora
	Não há

	Pulverização seca (over spray)
	Mínimo secagem para o toque do produto/linha
	Não há

	Rendimento 
	1 hora
	Não há

	Secagem:
Toque/Manuseio/Final
	Conforme produto/linha

	Sedimentação
	1 hora
	Não há

	Viscosidade 
	1 hora
	Não há










image1.png
RERALFIX




